Nagas Sistemas
Rotina de Instalação do Mandriva Linux 2009 + Nagas
(Editado em 22/04/2010)

Convenções deste manual:

1)	Escolha de opções: EM CAIXA ALTA.
2)	Comandos a serem digitados: em negrito (caixa baixa).
3)	Instruções: Em modo de texto comum.
4)	Comentários e observações: Em modo itálico.
5)	Informações importantes que precisam de mais atenção: sublinhado.

Iniciando a instalação do Mandriva Linux 2009

1) Entre no Setup do computador (geralmente apertando a tecla DEL quando ligar a máquina) e altere o BOOT PRIMÁRIO para iniciar pelo CD-ROM. Coloque o CD de instalação do Mandriva Linux 2009 e reinicie o computador.

2) Aguarde o início do boot pelo CD e quando surgir a primeira tela com opções, fique atento e aperte F2 para escolher a linguagem de instalação. Selecione: Português (Brasil) e aperte ENTER.

3) Aguarde o sistema configurar o idioma e aperte ENTER na opção “INICIAR MANDRIVA LINUX”.

OBS: Essa opção não é a instalação e sim uma inicialização pelo CD-ROM, ou seja, uma “prévia da instalação”. 

Assim que acabar, o sistema exigirá que confirme o IDIOMA DO SISTEMA, selecione PORTUGUÊS DO BRASIL e aperte ENTER.

4) A tela seguinte refere-se ao contrato de licença de uso e distribuição, marque a opção ACEITAR e clique em OK. Na tela seguinte configure o FUSO HORARIO da região e clique em PROXIMO.

5) Na próxima janela confirme a HORA do sistema. Existem DUAS opções. Escolha aquela que se encaixa na hora correta e clique em PROXIMO.

6) Na tela seguinte o sistema exige que seja configurado o LAYOUT do teclado, escolha a opção BRASILEIRO ABNT-2 e clique em PROXIMO.

7) Feito todo esse processo, o Linux iniciará uma instalação PARCIAL do sistema. Aguarde até que apareça uma ÁREA DE TRABALHO. Assim que ela carregar, você verá dentro dela um quadro com três ícones, clique duas vezes no ícone LIVE INSTALL.

8) Aguarde até que uma janela branca apareça. Essa janela é responsável por iniciar a INSTALAÇÂO DO MANDRIVA. Clique em PRÓXIMO. Na tela seguinte configura-se o tipo de particionamento. Como a instalação será feita em terminal, escolha a opção USAR ESPAÇO LIVRE e em seguida clique em PROXIMO (OBS: o próprio sistema ira criar e formatar as partições).

9) Quando o particionamento acabar, o sistema questionará sobre PACOTES NÃO UTILIZADOS. Ignore essa mensagem e clique em PROXIMO. Feito isso, aguarde a instalação.

10) Assim que a instalação acabar, selecione o modo de inicialização do sistema: Vá até o menu GERENCIADOR DE INICIALIZAÇÃO e selecione GRUB EM MENU TEXTO. Logo abaixo existe uma opção sobre quanto tempo o sistema irá levar para iniciar: Clique no menu TEMPO ANTES DE INICIAR A IMAGEM  e mude o valor para 5 e depois clique em PROXIMO.

11) A tela seguinte fala sobre a ordem do sistema boot (inicialização) e como a instalação é feita em terminal, ignore o conteúdo, clique TERMINAR e aguarde o final da instalação. Quando terminar, o sistema pedirá que você REINICIE o sistema e RETIRE O CD. Clique em TERMINAR e aguarde até que a tela se feche. Assim que acabar, REINICIE o sistema.

12) Após a inicialização do sistema, INICIAR novamente, confirmando o PAÍS de origem e clicando em PRÓXIMO. Caso já exista uma rede pronta e configurada o sistema pedirá que você a configure.

13) Marque a opção ETHERNET e clique em PROXIMO. Selecione o modelo da PLACA DE REDE INSTALADA e clique em PROXIMO. Se dentro da rede existir um servidor de DHCP ativo, basta marcar a opção IP AUTOMATICO, caso contrário, marque a opção CONFIGURAÇÂO MANUAL e clique em PRÓXIMO. Preencha com as informações da rede e clique em PROXIMO.

14) As próximas duas telas seguintes são apenas para confirmação de informações. Apenas clique em PROXIMO em ambas. Feito esse processo, surgirá uma janela informando sobre o FINAL DA INSTALAÇÂO. Clique em TERMINAR para finalizar o processo.

15) Assim que a instalação acabar, cadastre a senha do ROOT e crie um usuário para o acesso ao sistema Linux. OBS: Geralmente usamos a senha “real” e usuário “real”.

16) Quando a instalação acabar e o acesso a internet estiver configurada e funcionando, acesse o site http://easyurpmi.zarb.org/ e baixe a mídia oficial pra instalar os pacotes do Mandriva 2009. Esse arquivo executa automaticamente, bastando baixá-lo e executá-lo.

Quando o aplicativo terminar de ser baixado, ele fará algumas pergunta sobre as mídias oficiais de atualização. Apenas confirme as pergunta sobre as atualizações. Assim que as atualizações acabarem de baixar,  instale os pacotes necessários.

OBS: Fim desta etapa. Agora iremos instalar o Nagas nas etapas seguintes.

Iniciando a Instalação do Nagas Sistemas

1) Uma vez carregado o Linux, vá para o modo texto apertando CTRL + ALT + F1. Assim que acessar o modo texto entre com o USUÁRIO ROOT e a senha (aquelas que você criou anteriormente). Quando o usuário logar, instale os pacotes com os comandos abaixo:

Observações úteis sobre atalhos de digitação no Linux: A tecla de SETA PARA CIMA do teclado serve para repetir os últimos comandos digitados. Você poderá ganhar tempo com ela sem ter que digitar novamente os mesmos comandos. A tecla TAB é utilizada para completar os comandos, bastando digitar as primeiras letras e apertando a referida tecla (o Linux vai mostrar as opções disponíveis, se houver mais de uma. Caso contrário, ele completa o comando).

OBS: O afastamento dos comandos indicam que você deverá dar 1 ESPAÇO entre eles. O sistema deve perguntar se você quer instalar alguns pacotes de dependência, basta confirmar digitando S de SIM.

urpmi	-a	openssh
urpmi	telnetd     
urpmi	telnet-client
urpmi	mc
urpmi	cups
urpmi	lynx
urpmi	-a	samba
urpmi	xinetd
urpmi	wget
urpmi	msec
urpmi	ftp
urpmi	system-config-printer
urpmi	task-printing-server
urpmi	task-printing-hp
urpmi	task-printing-epson

2) Os pacotes serão instalados e assim que acabar adicione os usuários para acessarem o servidor:

adduser    nome_do_usuario  (exemplo:  adduser  real)
passwd     nome_do_usuario  (exemplo:  passwd  real)

3) Quando der esse comando, ele pedirá que você cadastre uma senha, dentre outras informações referentes a um usuário. Preencha as informações até que complete o cadastro. Assim que terminar o cadastro, altere para que o sistema funcione apenas em modo texto com o comando:
mcedit	/etc/inittab  

Vá à seguinte linha:          
id:5:initdefault:  
e altere o número 5 para 3, ficando da seguinte maneira: id:3:initdefault
Salve o arquivo e saia.

Depois vá ao arquivo:
mcedit     /boot/grub/menu.lst

Dentro deste arquivo procure essa linha:

title linux
kernel (hd0,1)/boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux root=UUID=7e02abb0-6e4f-42f2-8167-9 splash=silent vga=788
initrd (hd0,1)/boot/initrd.img

Apague somente as seguintes expressões:  splash=silent  e vga=788 , ficando desta forma:

title linux
kernel (hd0,1)/boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux root=UUID=7e02abb0-6e4f-42f2-8167-9
initrd (hd0,1)/boot/initrd.
 
Salve o arquivo com F10.

4) Entre no arquivo /etc/passwd e altere as configurações para dar permissão ao usuário com este comando:
mcedit      /etc/passwd

Vá até o final do arquivo e procure o nome do usuário que você criou, ele provavelmente esta dessa forma:

teste:x:1004:1004:,,,:/home/teste:/bin/bash

Ande um pouco para a direita e apague o segundo número do cadastro e coloque um zero no lugar, ficando da seguinte forma:

teste:x:1004:0:,,,:/home/teste:/bin/bash

Salve o arquivo pressionando F2 e, para sair, pressione F10.

Assim que terminar, iniciamos a instalação do NAGAS com os seguintes procedimentos:

5) Colocar o CD NAGAS LINUX e montá-lo dentro do arquivo /dev com os seguintes comandos:

mkdir     /mnt/cdrom
mount     /dev/cdrom      /mnt/cdrom

Depois de montar o cd copie os arquivos de configuração para execução do NAGAS;

cp 	/mnt/cdrom/nagas/dbu	           /usr/bin
cp 	/mnt/cdrom/nagas/minusc	 /usr/bin
cp	/mnt/cdrom/nagas/lpansi	 /usr/bin
cp	/mnt/cdrom/nagas/smb.conf    /etc/samba

Ele irá perguntar de deseja sobrescrever. Responda SIM.

cp	/mnt/cdrom/nagas/profile	/etc

Ele irá perguntar de deseja sobrescrever. Responda SIM.

cp	/mnt/cdrom/nagas/telnet	/etc/xinetd.d
cp	/mnt/cdrom/nagas/libs.zip	/
cd	/

Descompacte o arquivo LIBS.ZIP com o comando:

unzip   libs.zip

Quando pedir para a opção replace, digitar N de NONE (N = Maiúsculo).

cd	/lib
ln	-s	/usr/lib/xbuilder/libxbuilder.so	libxbuilder.so
cp	/mnt/cdrom/nagas/libgpm.so.1		/lib
cp	/mnt/cdrom/nagas/libgpm.so.1		/usr/lib

mkdir        -p	      /home/dados/controll

cp	/mnt/cdrom/nagas/ve8799.lin		/home/dados/controll 
cp	/mnt/cdrom/nagas/limp8615.lin	/home/dados/controll
cd	/home/dados/controll

unzip	   ve8799.lin
unzip    limp8615.lin

OBS:  Neste caso, os arquivos ve8799.lin e limp8615.lin são as últimas versões disponíveis na última reedição deste manual e do CD Nagas Linux. No caso de existir uma nova versão, bastará substituí-la (atualizando) mais tarde. Qualquer erro que possa ocorrer neste processo, pode estar ligado ao fato de estar sendo usado um CD diferente do que foi editado com este manual. Observe a data do CD e do Manual.

./atulinux

Ele vai pedir para atualizar. Clique em SIM (nas duas vezes).
Agora dê o seguinte comando para trocar a versão de 8.01 para 8.xxx:

dbu	m001

Aparecerá uma tela azul. Vá com a SETA PARA A ESQUERDA até encontrar a coluna C496. Se já estiver com a última versão, não é necessário trocar. Se mudar a versão, GRAVE antes de sair. Aperte ESC 2 vezes para sair. Repita o ESC e escolha SIM para sair definitivamente.

./ncolinux	[Entrar com o usuário GER e a senha GER]

Apenas entre na tela e saia em seguida com ESC, ESC e SIM.
Prossiga com os seguintes comandos:

mkdir    -p      /home/dados/linux/config/command

cp    /mnt/cdrom/nagas/ve8799.lin	   /home/dados/linux/config/command
cp    /mnt/cdrom/conf/limp8615.lin     /home/dados/linux/config/command
cd    /home/dados/linux/config/command

unzip	    ve8799.lin
unzip	    limp8615.lin

OBS:  Também neste caso, os arquivos ve8799.lin e limp8615.lin são as últimas versões disponíveis na última reedição deste manual e do CD Nagas Linux

./atulinux

Entre com o seguinte comando para trocar a versão de 8.01 para 8.xxx:

dbu	m001

Aparecerá uma tela azul de confirmação. Tecle SIM nas duas vezes.
Agora entre novamente no Nagas com o comando:

./ncolinux	 [Entrar com o usuário GER e a senha GER]

Saia desta tela com ESC, ESC e SIM.
Prossiga com os comandos:

cp	         /mnt/cdrom/nagas/bkpnagas	  /home/dados
chmod       777     –R 	/home/dados

Muita atenção neste momento: Depois de todos esses processos, devemos liberar o acesso aos discos do Linux. Digite o comando df (df + ENTER) e verifique qual é a unidade e qual é a partição que o Linux esta instalado.  Exemplo: ( /dev/sda  ou  /dev/hda ). Podem haver mais de uma partição e o comando deverá ser repetido.

chmod     755     /dev/sda2  (Este sda2 é apenas um exemplo. Escreva  o(s) correto(s))	

Relembrando sobre o comando acima: Confira antes com o comando df  qual(is) a(s) partição(ões) correta(s). Se for mais de uma partição, repita a linha de  comando para cada partição.

cd    /bin
ln     -s     /sbin/hdparm     hdparm
chmod      u+s      hdparm

6) Quando terminar esses procedimentos adicione os pacotes instalados para que eles executem junto com o sistema. Utilize os comandos abaixo:
chkconfig	--add   sshd
chkconfig	sshd    on
service	sshd    start

chkconfig	--add     xinetd
chkconfig	xinetd   on
service	xinetd   start

chkconfig	--add  cups
chkconfig	cups   on
service	cups   start

chkconfig	--add  smb
chkconfig	smb   on
service	smb   start

7) Terminado o processo dos pacotes, devemos liberar o FIREWALL para que outras maquinas possam acessar o servidor. Digite:

mcc

E vá ao menu FIREWALL e dê as permissões em todas as opções. 
Obs: Permitir é colocar um X dentro de todos os quadros.
Conclua.
Agora retorne ao menu, digitando:

mmc

Agora iremos adicionar nome ao servidor e alterar configurações de rede. 
Vá dentro do menu NETWORK AND INTERNET para configurar o NOME DA MAQUINA e o IP manual. Porém isso deverá ser configurado no ambiente do cliente (que irá utilizar este servidor), pois será necessário o nº do IP local dele. No caso do nome, geralmente colocamos “Servidor”.
Mas, estando o servidor sendo configurado no escritório da Nagas, seguimos com a configuração de IP AUTOMÀTICO, para depois ser alterado pelo técnico quando o servidor estiver no cliente.

Entre em ETHERNET. (A placa de rede será identificada automaticamente).

Estando o servidor na Nagas, deve-se prosseguir pelo seguinte caminho:
IP AUTOMÁTICO  /  PRÓXIMO  /  INICIAR CONEXÃO COM BOOT  /  SIM.

Estando o servidor já no cliente, deve-se prosseguir com:
CONFIGURAÇÃO MANUAL

8) Agora iremos fazer as últimas configurações entrando no modo gráfico com o comando:
startx
Localize o modo de configuração do computador pelo seguinte caminho:

MENU  /  FERRAMENTAS  /  FERRAMENTAS DO SISTEMA  /  CONFIGURE SEU COMPUTADOR

Agora vá em:

SEGURANÇA  /  AJUSTE FINO DE PERMISSÂO DO SISTEMA  /  ADICIONAR UMA REGRA

Nesta tela escreva o seguinte caminho ao lado do botão de  NAVEGAR:
home/dados

Em USUÁRIO, marque NOBODY e em GROUP, marque NOGROUP.
Em PERMISSÃO, marque todas as 3 linhas das 3 primeiras colunas (usuário, grupo, outra). Não marque nada na última coluna.

Saia com OK e OK.
Obs: O nível de segurança do Firewall deve ficar sempre no modo padrão.

Fim das configurações.
Agora é só testar o servidor.